{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["配置表 (3)"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"配置表 (3)","index":0,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[6,0,6,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[13,0,13,4],[17,0,17,4],[29,0,29,4],[32,0,32,1],[32,2,32,4],[33,0,33,1],[33,2,33,4],[34,0,34,1],[34,2,34,4],[35,0,36,4]]}
["常德市智慧公交示范线建设项目预算评审清单"]
[]
["序号","项目名称","主  要  参  数","单位","评审数量"]
["一、智慧公交示范线应用系统"]
["（一）移动端应用系统"]
["1","移动端应用系统","基于“我的常德”App开发及部署公共服务功能，主要包括：车辆位置查询、客流查询、红绿灯状态查询、到站预测时间查询。","项",1]
["（二）第三方系统对接"]
["2","信号机升级","对示范线3个路口的信号机（杰瑞）进行硬件和软件升级。","套",3]
["3","信号机调度平台","路侧需要对接目前红绿灯控制机厂家，完成协议对接，实现灯态等信息的实时获取。","项",2]
["4"," 常德市公交优先智慧信号灯管控平台","对接常德市交警公交优先智慧信号灯管控平台，由路侧设备给常德交警公交优先管理平台发送优先请求，进行决策分析后下发控制指令给信号控制机，同时发送优先策略到路侧设备，实现公交优先功能，优先策略包括相位保持、红灯截断、绿灯延长等。","项",1]
["二、智慧公交示范线控制系统(三年免费质保)"]
["（一）中心设备"]
["5","RTK基站","RTK基站能持续接收卫星数据，对电离层误差、对流层误差、轨道误差以及多路径效应等误差在内的各种主要系统误差源进行优化分析，建立整网的电离层延迟、对流层延迟等误差模型，并将优化后的空间误差发送给移动车辆。主要包括：1.内置RTK差分定位解算软件；2.支持BeiDou B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2频段；3.支持基于NTRIP、RTCM等协议实现的单播传输方法；4.支持导航定位增强技术，达到车辆车道级定位；5.车端和路端整体实现定位精度达分米级；6.千兆网卡可选，支持无盘启动，支持通电电开机和HDMI高清接口输出；7.支持12V外接直流供电；8.支持市场常见操作系统；9.CPU≥8核心，主频≥2.4GHz；10.中心控制系统（示范线免费赠送）：实现路口红绿灯、实时客流、环视实时视频、录像回放、录像文件下载、占道违章、实时车辆监控、线路站点基础数据管理等功能。","套",1]
["（二）路侧设备（22个交叉路口）"]
["6","路侧单元","1.内置C-V2X(LTE-V)、WIFI、LTE-4G模块；2.支持LTE/C-V2X二种工作模式；3.支持GPS/北斗，内置RTK GPS模块；4.支持高精度RTK定位增强信息发布；5.提供基于V2I的高精度差分定位信息；6.支持将实时路况信息发送至控制中心，也可通过控制中心获取天气、地图、动态交通等信息；7.含公交优先控制软件和路侧RTK定位模块；8.早晚高峰期单线路平均行程时间缩短10%以上，平均行驶速度提升10%以上。（示范线免费赠送6套）","套",16]
["7","数据流量","3个月流量费（每月每个路口为20元），每月≥5G，非定向卡，贴片式，共享流量池。","项",22]
["8","耗材","四芯双绞屏蔽线和网线等。","项",1]
["（三）车载设备（5路18台公交车）"]
["9","车载边缘计算单元","1.支持GPU集群运算，支持CUDA加速，支持神经网络加速；2.支持HDMI/AHD视频输出，最大支持1920x1080视频分辨率；3.支持CAN接口，支持100M/1000M自适应以太网；4.总功率≤20W。（示范线免费赠送8套）","套",10]
["10","智能车载OBU","1.支持2G、3G、4G、C-V2X、Wi-Fi等通讯制式；2.支持RTK车道级定位模块，支持北斗/GPS/GLONASS；3.总功率≤24W；4.传输距离≥800米；5.支持公交信号优先、红绿灯信息信息共享等功能；6.支持V2V、V2I、V2P和V2N通信；7.车载单元嵌入软件：全景智能监测、实时监管、出行信息提醒、数据传输、设备维护等功能。（示范线免费赠送8套）","套",10]
["11","红绿灯共享显示屏","像素密度P4，亮度大于2000cd,分辨率384*64，屏幕尺寸1586*306mm，支持图片、文字显示，最大功率480W。（示范线免费赠送8套，通过前期车辆的勘测，有4台不能安装尾屏,费用按6套计算）","套",6]
["12","乘客信息工业显示大屏","功耗不大于65W；尺寸不小于28寸，屏幕亮度≥300尼特，分辨率1920*560。（示范线免费赠送8套）","套",10]
["13","司机位终端信息显示屏","功耗不大于7W；尺寸≥7寸，支持HDMI/AHD输入显示，图像宽高比16:9，亮度可调节。（示范线免费赠送8套）","套",10]
["14","乘客流量统计设备","1.水平视角≥180°，视频分辨率1280*720（720P），AHD4芯航空接口，≥100万像素，自动曝光，功耗≤3W；2.支持车门双向客流识别；3.支持客流数据通过TCP或UDP通讯上传。（每台车2套，示范线免费赠送16套）","套",20]
["15","前向相机","室外小防水外壳，低照度，水平视角126°，2.1mm广角，4芯航插，720p，AHD摄像头。（示范线免费赠送8套）","套",10]
["16","全景摄像头","1.水平视角≥180°；2.视频分辨率1280*720（720P）；3.AHD4芯航空接口；4.像素数≥100万像素，自动曝光；5.功耗≤3W；6.WDR范围：0-60；7.输出数据：AHD；8.电源：DC12V；9.工作温度：-20~+65℃。（每台车4套，示范线免费赠送32套）","套",40]
["17","路由交换机一体机","1.车载工业级路由器，支持IEEE 802.11b/g/n网络协议、IEEE 802.3，IEEE 802.3u标准，全/半双工MDI/MDI-X自适应；2.支持中国电信、中国移动、中国联通网络信号；3.支持2G/3G/4G上网；4.无线传输速率≥300Mbps；5.支持双电源冗余，防反接，电源DC:9~36.0V；6.IP40防护等级，金属外壳；7.工作温度:-20℃~70℃；8.10/100M自适应接口≥8个；9.支持WAN口切换LAN口；10.电磁隔离保护：1.5Kv；11.支持交叉直连自动切换；12.支持DDNS、APN、VPN、端口映射、防火墙；13.支持api查询状态、云端集中管理、远程登陆管理；14.整机功耗：≤5W。（示范线免费赠送8套）","套",10]
["18","配套耗材","1.系统电源线缆；2.客流统计线缆；3.乘客屏线缆、支架；4.司机屏线缆、支架；5.电控箱线缆；6.环视视频线缆；7.电源模块总成；8.保险盒总成；9.冷轧钢板定制机箱等。（示范线免费赠送8套）","套",10]
["19","数据流量","3个月流量费（每月每台车为30元），每月≥10G，非定向卡，插拔式，共享流量池。","项",18]
["三、云中心资源"]
["20","应用服务器","CPU≥16核，内存≥128G，硬盘≥1T，Ubuntu16.04，政务外网，按需申请。","台",2]
["21","数据库服务器","CPU≥16核，内存≥128G，硬盘≥5T，Ubuntu16.04，政务外网，按需申请。","台",2]
["四、合        计",null,"一+二+三"]
["五、系统集成",null,"报审：四*8%，评审：（四-二（二））*3%+二（二）*8%"]
["六、项目监理",null,"（四+五）*2.2%"]