{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["网络系统"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"网络系统","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,6],[2,2,4,2],[6,2,12,2],[6,3,15,3],[6,4,15,4],[6,5,15,5],[6,6,15,6],[13,2,15,2],[18,0,30,0],[18,2,30,2],[18,3,30,3],[18,4,30,4],[18,5,30,5],[18,6,30,6],[44,0,44,1]]}
["公交公司智能道闸及人行摆闸设备配置清单"]
["序号","设备名称","主要技术参数","数量","单位","单价","合价"]
[1,"自动智能道闸机（变频快速，速度可调）","含台控及遥控，变频、速度可调、遇阻反弹",2,"台"]
[2,"工业级数字式车辆检测器",null,2,"台"]
[3,"防砸雷达",null,2,"套"]
[4,"道闸杆","限高折壁杆",2,"套"]
[5,"识别主机（集识别、摄像、前端储存、补光等一体","*200万高清像素，6米以内道宽均可识别；\n*自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷；\n*支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换；\n*固定用户/临时用户均可脱机收费；\n*全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌） \n*极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.9%；\n*支持大角度识别≤60°的通道环境；\n*优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯；\n*智能补光，自动开启关闭无需人为设置；\n*采用国际顶尖半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定；",2,"套"]
[6,"200百万高清摄像机（强光抑制、高速彩色）"]
[7,"摄像机镜头（2.8-12mm，自动光圈）"]
[8,"摄像机护罩（低温加热，防雨、防尘、防晒）"]
[9,"摄像机护罩支架（万向节，可调方向）"]
[10,"补光灯（12颗灯珠220V）"]
[11,"控制机箱（含立柱）"]
[12,"显示屏","集控制、语音、显示、开闸、计费于一体，入口显示欢迎光临、剩余车位、车牌号码，开闸命令                         "]
[13,"驱动语音开闸集成控制板"]
[14,"电源/空开/喇叭"]
[15,"设备环岛","1.2*0.6*0.21m 含油漆",2,"项"]
[16,"交换机","8个10/100/1000Mbps RJ45端口、存储转发支持2K的MAC地址表深度、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x",3,"台"]
[17,"摆闸","无刷 防撞摆闸（单机芯）：无刷防撞机芯，可通行电动车，标准外观为304不锈钢本色",2,"台"]
[null,"机箱"]
[null,"无刷闸机标准机芯"]
[null,"摆杆"]
[null,"方向指示"]
[null,"断电自动打开装置"]
[null,"上电自动复位装置"]
[null,"闸机驱动板"]
[null,"非法闯入报警装置"]
[null,"红外装置"]
[null,"双向读卡窗"]
[null,"控制器"]
[null,"专用电源"]
[18,"软件狗",null,1,"套"]
[19,"出门按钮",null,1,"套"]
[20,"原车位划线清洗",null,3,"个"]
[21,"车位划线",null,6,"个"]
[22,"控制电脑","I3/4G/1000G/21.5显示器",1,"台"]
[23,"车牌识别管理软件","赠送",1,"套"]
[24,"系统软件狗",null,1,"个"]
[25,"控制线（六芯）","RVV-6*0.5，国标纯铜",150,"米"]
[26,"控制线（四芯）","RVV-4*0.5，国标纯铜",150,"米"]
[27,"电源线","RVV-2*1.5，国标纯铜",150,"米"]
[28,"超五类网线","超五类，国标纯铜",300,"米"]
[29,"辅材","PVC线管及配件、水晶头、标签带、接线板、空开等其它安装辅材",1,"批"]
[30,"安装调试、运输费用",null,1,"项"]
["总计",{"$nulls":3},"元",null,{"$f":"SUM(G3:G44)","v":0}]