{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["方案二"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"方案二","index":0,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,8],[10,1,10,8]]}
["公交公司办公家具采购明细"]
["序号","名称","尺寸","颜色","数量","单位","材质","单价(元)","金额(元)"]
[1,"1.2米条桌","1200*400*760","胡桃色",21.6,"米   （18张）","1.基材：采用高密度纤维板，装配拆装产品零件结合牢固严密；2.面材：采用0.3mm胡桃木皮；3.油漆：底漆采用环保油漆，4.粘合剂：环保胶水。"]
[2,"会议椅","常规","胡桃色",55,"张","椅架采用：全实木结构，并经过防潮、防腐、防虫化学外理，干湿度为5%—11%；坐垫及靠背，采用优质海绵，软硬适中，密度35KG/立方米，回弹力为40%。皮面：采用环保皮，外观色泽均匀、自然、油漆：环保烤漆，颜色为3号胡桃色"]
[3,"橡木茶几","600*480*570","胡桃色",1,"个","采用橡胶木制作，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于9%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；油漆：采用环保油漆"]
[4,"弓形皮椅","常规","黑色",1,"张","1、面料：优质西皮，舒适、透气性好，,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便。                                                                                                               2、海棉：台湾\"阿福洛\"合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设   计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。柔软性能好、回弹性高。                                                                                                 3、脚架镀铬弓形脚。"]
[5,"两米班台","常规","深橡色",1,"张","面材：采用25MM优质纯E1级面板，经防潮，防腐化学处理，用材甲醛含量小于9mg/100g,密度970kg/㎡,吸水厚度膨胀率1.3%24小时，符合国际E1级环保标准；封边:优质PVC条纹封边2MM厚；进口环保胶粘剂。具有粘性强，耐磨，耐刮。          "]
[6,"定制小柜","600*550*602","深橡色",1,"个","面材：采用25MM优质纯E1级面板，经防潮，防腐化学处理，用材甲醛含量小于9mg/100g,密度970kg/㎡,吸水厚度膨胀率1.3%24小时，符合国际E1级环保标准；封边:优质PVC条纹封边2MM厚；进口环保胶粘剂。具有粘性强，耐磨，耐刮。          "]
[7,"茶水柜","1200*400*800","胡桃色",1,"个","1.基材：采用高密度纤维板，装配拆装产品零件结合牢固严密；2.面材：采用0.6mm胡桃木皮；3.油漆：底漆采用环保油漆，4.粘合剂：环保胶水。"]
[8,"茶水柜","800*400*800","胡桃色",6,"个","1.基材：采用高密度纤维板，装配拆装产品零件结合牢固严密；2.面材：采用0.6mm胡桃木皮；3.油漆：底漆采用环保油漆，5.粘合剂：环保胶水。"]
["合 计"]